TEXT_5_1ch.WAV （WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE 形式）

48000s/s 16bit 6ch (5.1ch)

ch:
 1: Front Left    --- 1kHz （以下全て -6dB）
 2: Front Right   --- 2kHz
 3: Front Center  --- 500Hz
 4: Low Frequency --- 100Hz
 5: Back Left     --- 3kHz
 6: Back Right    --- 4kHz

3秒間全部のチャンネルに信号、次から1秒ずつ ch1〜ch6 まで6秒間、
そして最後に再び全部のチャンネル1秒間、計10秒間のテスト信号。
